**（一）设备清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 参照图片 |
| A | A 收 货 区 |
| A01 | 风幕机 | 1200\*190\*210 | 1 | 台 | 独特导风板设计，风向可自由调节。遥控和按键开关双重选择，具有高低两级调速功能。 | **图片1** |
| A02 | 平板车 | 900\*600\*850 | 2 | 台 | ·单面不锈钢磨砂板；·面板厚1.5mm,板下U形槽承托1.2mm；·推把手用直径25\*0.75mm 不锈钢圆管；·配4寸静音脚轮。 | **图片1** |
| A04 | 粘捕式灭蚊灯 | 440\*275\*160 | 1 | 台 | ·外壳耐高温、阻燃ABS环保外壳·仿生光源吸引，粘捕蚊蝇·采用安全封闭保护·电功率：16W |  |
| A07 | 六门更衣柜 | 1200\*300\*2000 | 1 | 台 | 材质说明：单面不锈钢磨砂板1、台面材料厚度为：1.0mm； 2、加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为：0.8mm.3、脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，配不锈钢全钢可调节子弹脚，直径为38mm。  |  |
| C | C 主食、副食、档口仓库 |
| C03 | 地物架 | 1200\*500\*300 | 6 | 台 | 1、不锈钢方管焊接而成；2、主体框架由25\*38，3、花格由15\*30不锈钢方管焊接而成；4、脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚 |  |
| C06 | 四层平板货架 | 1500\*500\*1550 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·层板、加强筋 1.0mm；·立柱直径38\*38mm 不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| C07 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1550 | 6 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·层板、加强筋 1.0mm；·立柱直径38\*38mm 不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| E | E 冷 冻 库 |
| E01 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1550 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·层板、加强筋 1.0mm；·立柱直径38\*38mm 不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| E02 | 四层平板货架 | 1500\*500\*1550 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·层板、加强筋 1.0mm；·立柱直径38\*38mm 不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| E03 | 低温冷库 | 2700\*4100\*2800 | 1 | 台 | —采用轧花铝面板—厚度为101㎜—库板内侧采用不锈钢板，库板外侧采用不锈钢板；—采用优质一级半封闭压缩机组；—风冷冷凝器，配重力回归门，拼接处采用圆角处理；一温度：-15℃/-18℃。 |  |
| F | F 初 加 工 区 |
| F01 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1550 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·层板、加强筋 1.0mm；·立柱直径38\*38mm 不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| F04 | 双层平板工作台 | 1400\*700\*800+150 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚 |  |
| F05 | 双层平板工作台 | 1200\*700\*800+150 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚 |  |
| F06 | 大单星盆台 | 1200\*700\*800/100 | 3 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：850\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| F07 | 四门高身雪柜 | 1200\*700\*1900 | 1 | 台 | 风冷温度：10-~20度冷冻温度：-15~0度制冷方式：直冷（管冷）能效等级: 一级箱门材质: 不锈钢,多层保温门数量: 4门 |  |
| F08 | 双层平板工作台 | 2400\*800\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚 |  |
| F09 | 双星盆台 | 1400\*700\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| F12 | 冲地龙头 | 200\*380\*420 | 1 | 台 | 管厂10米，耐高温100℃ |  |
| F13 | 刀具消毒柜 | 640\*620\*1790 | 1 | 台 |  电压：220V，规格：640\*620\*1790 1，定时可调温度；2，紫外线杀菌；3，热风循环，无死角。省电耐用，方便快捷。 |  |
| F17 | 双层平板工作台 | 1800\*700\*800+150 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚 |  |
| F19 | 壁挂电热水器 | 830\*445\*485 | 1 | 台 | ·抵抗热水侵蚀，内胆久用如新；·耐腐蚀，钼晶加热体；·导热快，高性能绝缘导热层；·内部铝合金加热丝，外部高镍层耐蚀合金+钼涂层。 |  |
| G | G 蛋 品 清 洗 专 间 |
| G07 | 双大玻璃门冷柜 | 1200\*580\*1960 | 1 | 台 | ·温度范围2~6℃/；·整体角铁焊接框架，聚氨脂保温层，高压整体发泡；·轻触式智能仪控制面板，磁性自动回门，配万向脚轮；·电功率：220V/1kw。 |  |
| G08 | 双星左平台 | 2100\*700\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| H | H 清 洁 间 |
| H02 | 长斗拖把池 | 1200\*500\*2000 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| I | I 档 口 加 工 间 |
| I03 | 四门双机双温高身雪柜 | 1200\*700\*1950 | 2 | 台 | ·温度范围：2~6℃/-22～-18℃；·整体角铁焊接框架，聚氨脂保温层，高压整体发泡；·轻触式智能仪控制面板，磁性自动回门，配万向脚轮；·电功率：220V/1kw。 |  |
| I04 | 双星盆台 | 1200\*700\*800/150 | 2 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| I05 | 双层平板工作台 | 1500\*700\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚 |  |
| I06 | 四层平板货架 | 1200\*500\*1550 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·层板、加强筋 1.0mm；·立柱直径38\*38mm 不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| I08 | 冲地龙头 | 200\*380\*420 | 1 | 台 | 管厂10米，耐高温100℃ |  |
| I11 | 双层平板工作台 | 1499\*700\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| I13 | 双层平板工作台 | 1200\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| I14 | 刀具消毒柜 | 640\*620\*1790 | 1 | 台 |  电压：220V，规格：640\*620\*1790 1，定时可调温度；2，紫外线杀菌；3，热风循环，无死角。省电耐用，方便快捷。 |  |
| I16 | 4D玻璃门消毒刀箱 | 420\*210\*590 | 1 | 台 |  功率电压：220V/3000W，规格：420\*210\*590 1，定时可调温度；2，紫外线杀菌；3，热风循环，无死角。省电耐用，方便快捷。 |  |
| K | K 档 口 一 |
| K08 | 不锈钢明档烟罩 | 4000\*1000\*500 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·通体 1.2mm，滤油板 0.8mm；·配置 LED 防潮节能灯；·配接油盒。 |  |
| K15 | 不锈钢明档烟罩 | 1200\*1000\*500 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·通体 1.2mm，滤油板 0.8mm；·配置 LED 防潮节能灯；·配接油盒。 |  |
| L | L 器 皿 清 洗 间 |
| L05 | 大单星盆台 | 1000\*700\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：850\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| L06 | 双层平板工作台 | 650\*700\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| M | M 主 厨 区 |
| M01 | 油网烟罩 | 3200\*1350\*900 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·通体 1.2mm，滤油板 0.8mm；·配置 LED 防潮节能灯；·配接油盒。 |  |
| M02 | 电磁低汤炉 | 700\*800\*1200 | 2 | 台 | 1、规格：≧700\*800\*1200，功率：15KW/380V。2、材质：优质不锈钢板材，耐腐蚀，炉面板厚度1.2mm，其他侧板厚度1.0mm。3、加厚微晶板，采用柔性固定及下沉设计，有效防止冲击导致微晶板破裂。4、配φ500\*500mm食品级不锈钢复合底汤桶，SUS304不锈钢摇摆水龙头，8档360度旋转无级变速档位火力开关配置。5、LED数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位。6、自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用高速数字处理器，≧25项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案。7、一级能效/热效率≧92%，具有中国能效标识。8、手机微信小程序搭载物联网技术功能，具有设备分组、设备状态显示、用电量统计、设备状态信息、设备故障提醒功能等。 |  |
| M04 | 炉拼台（电磁炉） | 500\*1100\*80/400 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm； |  |
| M05 | 单星盆台 | 700\*700\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| M06 | 冲地龙头 | 200\*380\*420 | 1 | 台 | 管长10米，耐高温100℃ |  |
| M07 | 双层平板工作台 | 1500\*800\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| M08 | 双层平板工作台 | 1300\*700\*800 | 1 | 台 |  |
| M10 | 电磁双头双尾小炒炉 | 1800\*1100\*800+400 | 1 | 台 | 1、规格：≧1800\*1100\*800+400，功率15kW\*2/380V。2、材质：优质不锈钢板材，耐腐蚀，中性盐雾试验保护级别≧10级，炉面板厚度1.2mm，其他侧板厚度1.0mm。3、台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4标准防水设计。4、配φ400微晶锅，φ500不锈钢SUS409材质双耳炒锅，SUS304不锈钢摇摆水龙头，8档360度旋转无级变速档位火力开关配置。5、LED数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位。6、自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用72MHZ的高速数字处理器，≧25项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案。7、手机微信小程序搭载物联网技术功能，具有设备分组、设备状态显示、用电量统计、设备状态信息、设备故障提醒功能等。 |  |
| M12 | 炉拼台（电磁炉） | 500\*1100\*80/400 | 3 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm； |  |
| M13 | 油网烟罩 | 6200\*1350\*900 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·通体 1.2mm，滤油板 0.8mm；·配置 LED 防潮节能灯；·配接油盒。 |  |
| M14 | 电磁单头大锅灶（大炒炉） | 1000\*1100\*800+400 | 4 | 台 | 1、规格：≧1000\*1100\*800+400，功率：20KW/380V。2、材质：全优质不锈钢板材，耐腐蚀，食品级SUS409锅具材质，锅径800mm，炉面板厚度1.2mm，其他侧板厚度1.0mm。3、台面炮台采用拉伸成型技术，IPX4标准防水设计。4、SUS304不锈钢摇摆水龙头，8档360度旋转无级变速档位火力开关配置。5、LED数码显示屏，仿真火力显示，实时显示功率、当前火力档位。6、自主研发物联数字机芯，足功率机芯配置，采用高速数字处理器，≧25项智能保护功能，采用霍尔传感器检测技术和紫铜搭桥技术方案。7、一级能效/热效率≧94%，具有中国能效标识。8、手机微信小程序搭载物联网技术功能，具有设备分组、设备状态显示、用电量统计、设备状态信息、设备故障提醒功能等。 |  |
| M17 | 双层平板工作台 | 2000\*800\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| M18 | 四门双机双温高身雪柜 | 1200\*700\*1950 | 1 | 台 | ·温度范围：2~6℃/-22～-18℃；·整体角铁焊接框架，聚氨脂保温层，高压整体发泡；·轻触式智能仪控制面板，磁性自动回门，配万向脚轮；·电功率：220V/1kw。 |  |
| M19 | 双层平板工作台 | 1800\*800\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| M20 | 4D挂墙工具消毒柜 | 840\*200\*1050 | 1 | 台 |  功率电压：220V/3000W，规格：850\*200\*1050 1，定时可调温度；2，紫外线杀菌；3，热风循环，无死角。省电耐用，方便快捷。 |  |
| M21 | 膝顶式洗手星 | 400\*400\*250/150 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.0mm，围板 0.8mm，水斗0.8mm；·配皂液盒、不锈钢纸巾盒；·配膝顶式水龙头。 |  |
| M22 | 双瓶组灭火系统及控制箱 | 680\*600\*230mm | 1 | 台 | 主控箱尺寸：680\*600\*230mm 灭火剂储存容量：10L\*2雾化喷头数量：14-18个感温探测器数量：5-7个保护范围：6-8米（含排油烟罩）装置最大工作压力：1.0MPa驱动气体名称：氮气 |  |
| N | N 售 卖 间 |
| N02 | 双层平板工作台 | 1800\*700\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| N03 | 四格保温售饭台 | 1500\*700\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，侧板、门板、底板 1.0mm，水槽、背板、门封板 0.8mm；·配 2kw/220v 不锈钢发热管；·配全自动防干烧温控开关，温度可调 0～110℃；·配 4 分进水阀，6 分排污阀；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| N06 | 双层平板工作台 | 1200\*700\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| N08 | 双层平板工作台 | 800\*700\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| N09 | 单星盆 | 700\*700\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| N10 | 紫外线筷子消毒车 | 600\*460\*820 | 2 | 台 | 规格尺寸：600\*460\*820mm;功率：330W/220V;翻盖液压撑杆，红外线杀菌消毒，带烘干功能，一键操控，智能定时达到设定时间自动停止，脚配万向轮。 |  |
| N11 | 五格保温售饭柜 | 1800\*700\*800 | 3 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，侧板、门板、底板 1.0mm，水槽、背板、门封板 0.8mm；·配 2kw/220v 不锈钢发热管；·配全自动防干烧温控开关，温度可调 0～110℃；·配 4 分进水阀，6 分排污阀；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| N13 | 双层平板工作台 | 1600\*700\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| N16 | 双层平板工作台 | 1300\*400\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| N17 | 风幕机 | 1200\*190\*210 | 1 | 台 | 独特导风板设计，风向可自由调节。遥控和按键开关双重选择，具有高低两级调速功能。 |  |
| N18 | 餐具回收车 | 1000\*600\*800 | 2 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm；·推把手用直径25\*0.75mm 不锈钢圆管；·配 4 寸静音脚轮。 |  |
| N19 | 双孔收餐台 | 1500\*700\*800/100 | 2 | 台 | 单面磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 |  |
| N21 | 洗手池（槽体） | 1800\*700\*800/100 | 2 | 台 | 单面磨砂不锈钢板材制作，板材厚度 1.2MM支撑管采用38不锈钢管配可调节子弹脚 |  |
| N22 | 双层平板工作台 | 850\*800\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| N23 | 4D挂墙工具消毒柜 | 850\*200\*1050 | 1 | 台 |  功率电压：220V/3000W，规格：850\*200\*1050 1，定时可调温度；2，紫外线杀菌；3，热风循环，无死角。省电耐用，方便快捷。 |  |
| O | 0 蒸 煮 区 |
| O02 | 三层餐车 | 900\*600\*850 | 4 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·面板厚1.2mm,板下U形槽承托1.0mm；·推把手用直径25\*0.75mm 不锈钢圆管；·配 4 寸静音脚轮。 |  |
| O06 | 精工电脑版24蒸车 | 1410\*555\*1650  | 2 | 台 | 双门24盘，蒸饭量：120KG/次，用电功率：24KW/380V； 控制器应采用触摸屏微电脑程序控制器，控制器要有蒸饭、海鲜、面食、蒸肉、蒸罐5大功能；同时具有缺水报警功能，设有24小时预约开机功能，时间、温度应能实时显示，时间设定应≥5小时，以保证蒸炖时间，确保食材营养成份充分释放； 设备在蒸饭状态下，烹调完成后应可自由设置保温温度（50℃-90℃）以确保食品中心温度满足国家卫生标准（食品中心温度≥75℃）；设备在蒸罐状态下，可自由设置蒸炖温度（50℃-130℃）以满足各种食品的蒸炖需求；双浮球水位控制； |  |
| O07 | 油烟净化一体式（主厨区） | L\*1300mm\*1000mm | 4.8 | 米 | 1.尺寸规格：L\*1300mm\*1000mm，处理风量（m³/h）Q≧4000，电源3相380V/50HZ，材质采用201#-1.2mm优质不锈钢板，配高效紫外线灯管120W，产生臭氧和紫外线无异味。2.高压电源的电压电流可独立自动控制、调节，并且使用范围宽不会跟随输入电压变，电场使用一段时间过后，也可以保证电压不变、净化效果稳定。3.航空级铝板高低压电场，极板密度≤7mm，吸附力强，过风面积大，阻力小，可靠性高;独立的锯齿形电离片，放电更快，极限电压快速吸附、吸附力更强。4采用智能控制触摸面板逐级启动，实时显示各级净化运行状态。5.收集、净化、输送集于一体，占用空间小提升空间使用率，噪音低。 |  |
| O08 | 冲地龙头 | 200\*380\*420 | 1 | 台 | 管厂10米，耐高温100℃ |  |
| O10 | 双层平板工作台 | 1000\*700\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| O12 | 大单星盆台 | 1000\*700\*800/150 | 2 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：850\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| O13 | 双层平板工作台 | 900\*700\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| O21 | 双星盆台 | 1200\*700\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| O25 | 面粉车 | 550\*550\*550 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·车体 0.8mm，抽拉式盖板 0.6mm；·配 4 寸静音脚轮。 |  |
| O26 | 木质案板台 | 1800\*800\*800 | 1 | 台 | ·台面用 50mm 厚柳桉木面；·加强筋 304/1.2mm；·横撑 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱 50\*50\*1.10mm 不锈钢方管；·50\*50 全钢调节脚。 |  |
| O34 | 风幕机 | 1500\*190\*210 | 1 | 台 | 独特导风板设计，风向可自由调节。遥控和按键开关双重选择，具有高低两级调速功能。 |  |
| O35 | 粘捕式灭蚊灯 | 440\*275\*160 | 1 | 台 | ·外壳耐高温、阻燃ABS环保外壳·仿生光源吸引，粘捕蚊蝇·采用安全封闭保护·电功率：16W |  |
| P | P 洗 碗 间 |
| P01 | 双门消毒柜 | 1160\*500\*1780 | 1 | 台 | •工作方式：高温消毒柜•门及外壳为不锈钢，红外线高温，主要用于耐高温的食具，茶具的消毒及存放，全不锈钢消毒筐，美观大方。•容积：800L•功率：4.4KW/220V |  |
| P02 | 餐盘消毒柜（热风循环消毒） | 1310\*660\*1980 | 3 | 台 | •工作方式：高温热风循环•门及外壳为不锈钢，红外线高温热风循环，主要用于耐高温的食具，茶具的消毒及存放，全不锈钢消毒筐，美观大方。•容积：720L•功率：4.4KW/220V |  |
| P08 | 大单星盆台 | 1200\*800\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：850\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| P09 | 双孔收污台 | 1800\*800\*800/150 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·插入式排挡 50\*25\*0.65mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*0.95 不锈钢方管；·脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚 |  |
| P10 | 冲地龙头 | 600\*380\*420 | 1 | 台 | 管厂10米，耐高温100℃ |  |
| P11 | 壁挂电热水器 | 830\*445\*485 | 1 | 台 | ·抵抗热水侵蚀，内胆久用如新；·耐腐蚀，钼晶加热体；·导热快，高性能绝缘导热层；·内部铝合金加热丝，外部高镍层耐蚀合金+钼涂层。 |  |
| P12 | 洗碗机抽气罩系统 | 视场地情况安装 | 1 | 套 | ·单面磨砂不锈钢板；·通体 1.2mm，滤油板 0.8mm；·配置风机动力及相关管道；·配接油盒。 |  |
| P15 | 大三星洗碗盆台 | 2100\*700\*800/150 | 1 | 台 | • 单面磨砂不锈钢板；•台面 1.2mm，水斗、加强筋 1.0mm；•水斗规格：500\*500\*280mm；•立柱38\*38mm 不锈钢方管；•横25\*32mm 不锈钢方管；•脚配Φ38mm 不锈钢可调节子弹脚； |  |
| P16 | 双层平板工作台 | 800\*700\*800 | 1 | 台 | ·单面磨砂不锈钢板；·台面 1.2mm，加强筋 1.0mm；·围挡 50\*25\*0.75mm 不锈钢方管；·立柱直径38\*38mm不锈钢方管；·脚配Φ38mm不锈钢可调节子弹脚； |  |
| 十九 | 抽排烟系统 及 安装事项 |
| 1 | 不锈钢隔油网  | 900\*500 800\*600 600\*600 | 33 | 片 | 采用不锈钢磨砂板，面板厚0.6mm折制，6厘螺丝固定。 |  |
| 2 | 不锈钢油烟管 | 1500\*600 | 92 | m2 | 采用不锈钢板,折边成方管状,板0.8mm,连接部用插条接驳,硅胶密封. 预计用量！按实际结算 |  |
| 3 | 不锈钢油烟管 | 700\*400、400\*500、300\*400 | 127 | m2 |  |
| 4 | 不锈钢鲜油烟管弯头、化头 | 1500\*600 | 9 | 个 | 采用不锈钢板,折边成方管状,板0.8mm,连接部用插条接驳,硅胶密封. 预计用量！按实际结算 |  |
| 5 | 不锈钢油烟管弯头、化头 | 700\*400、400\*500、300\*400 | 15 | 个 |  |
| 6 | 不锈钢油烟管 风柜大变头 | 1500\*600 化 适配尺寸  | 3 | 个 | 采用不锈钢板,折边成方管状,板0.8mm,连接部用插条接驳,硅胶密封. 预计用量！按实际结算 |  |
| 7 | 不锈钢烟管 三通化头 | 1500\*600 化 700\*400 | 3 | 个 | 采用不锈钢板,折边成方管状,板0.8mm,连接部用插条接驳,硅胶密封. 预计用量！按实际结算 |  |
| 8 | 不锈钢 S 大弯头 |  | 3 | 个 |  |
| 9 | 烟管法兰、固定角码 | 适配尺寸 | 25 | 套 | 预计用量按实际结算 |  |
| 10 | 吊杆 |  | 18 | 对 | 采用角铁、螺丝杆材质制作，按实际结算。 |  |
| 11 | 止回、防火阀 | 1500\*600 | 2 | 个 | 温度达到280度自动关并闭，按实际结算。 |  |
| 12 | 止回、防火阀 | 700\*400 | 3 | 个 |  |
| 13 | 净化器、抽烟机支架 （地台式） | 地台式、吊装式 | 2 | 项 | 采用8#槽钢、5#角钢/角铁制作， |  |
| 14 | 低噪音抽油烟机 | 22kw/380V LW8.5A | 1 | 台 | 新开发前弯多翼式离心叶轮，单进风；静压高、流量大；直联传动；0°90°180°270°四种安装角度互换  |  |
| 16 | 室外排气百叶 |  适配吸风口尺寸  | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 设备安装 吊车租用费用 | 工程必须项 | 1 | 项 | 工程配合必须项 |  |
| 18 | 风机软接头 | 适配风口 | 2 | 个 | 采用帆布制作，按实标结算。 |  |
| 19 | 弹簧减振垫 | 适配承载 | 2 | 组 | 采选用高弹性弹簧,耐腐蚀防震材料. |  |
| 20 | 降压风机保护器带变频器（不含线） | 洗碗间吸气用 | 1 | 套 | 选用适配功率电控箱,弱电控制,缺相、过裁、相序错均跳闸,安全配置. |  |
| 21 | 降压风机保护器（不含线） | 一柜带三机 | 1 | 套 | 选用适配功率电控箱,弱电控制,缺相、过裁、相序错均跳闸,安全配置. |  |
| 22 | 变频器 | 30KW 型 | 1 | 项 | 1.用电功率：30KW/380V；2.规格尺寸：265×386×240；3.匹配电缆；16平方毫米 | **图片2副本** |
| 23 | 双温鹅颈水龙头 |  | 17 | 个 |  |  |
| 24 | 单温水龙头 |  | 9 | 个 |  |  |
| **说明：****（1）上述表格中产品未设置区间值的数值均允许其尺寸的偏离值不超过±10%，未明确单位的，单位均为mm** **（2）响应供应商所投产品皆须满足国家及行业现行标准。****（3）响应供应商须在响应文件中提供表中所有“设备名称”的分项报价明细（新购设备应包含但不限于：品牌、型号、制造商、产地、单价等）。****（4）本项目涉及第三方机构进行专业询价，相关费用由成交供应商承担，报价时请充分考虑。****（5）设备清单图片参照附件** |