**机械泵（**旋片真空泵）**‌的技术参数如下：**

满足使用‌：适用于 LC/MS/MS 和 ICP-MS 仪器，作为质谱的前级泵‌

抽速：40m³/h

‌极限压力：5x10-2 mbar

油容量：1L

电机额定值：0.75 kW

噪音：≤ 62 dB(A)

工作温度范围：12-40 °C

转速：1450 rpm

进气口法兰：25KF DN

排气法兰：25KF DN

电压：200-240 V

频率：50/60 Hz

功率：1200 VA

质保期：12个月