**南昌市豫章中学（豫章路校区）空调设备参数**

**==============================================================================================**

**一、普通挂机**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 配置要求 | 使用房间目前配电情况 | 预算 | 总价 | 备注 |
| **1** | **挂机1** | **14台** | **3P空调****KFR-72GW/(72571)FNh****Aa-B2JY01** | 1、能效比 APF≥4.152、额定制冷量≥7300W3、额定制热量≥9750W4、额定制冷功率≤2050W5、额定制热功率≤3500W6、电辅加热功率≥1250W且≤1400W7、循环风量≥1360㎡/h8、空调室内机噪音最大值≤47dB(A)9、空调室外机噪音最大值≤56dB(A)10、空调设备出厂标配来电自启动功能，当空调器断电后，再次上电，空调器会自动开启运行，并按原来设置好的参数运行11、空调配备高温(温度≥55℃)净菌自洁功能。12、为防空调室内机漏水，空调室内机接水盘与机身一体成型制作，无缝设计。13、每台配8米铜管14、水钻打洞13、不锈钢支架 | **220v** **单相电** | **6500元/台** | **91000** |  |
| 质保期：产品验收合格后72个月 |
| **合计：91000元** |