**南昌市豫章中学（豫章路校区）空调设备参数**

**==============================================================================================**

**一、普通挂机**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备  名称 | 数量 | 型号 | 配置要求 | 使用房间目前配电情况 | 预算 | 总价 | 备注 |
| **1** | **挂机1** | **14台** | **3P空调**  **KFR-72GW/(72571)FNh**  **Aa-B2JY01** | 1、能效比 APF≥4.15  2、额定制冷量≥7300W  3、额定制热量≥9750W  4、额定制冷功率≤2050W  5、额定制热功率≤3500W  6、电辅加热功率≥1250W且≤1400W  7、循环风量≥1360㎡/h  8、空调室内机噪音最大值≤47dB(A)  9、空调室外机噪音最大值≤56dB(A)  10、空调设备出厂标配来电自启动功能，  当空调器断电后，再次上电，空调器会自  动开启运行，并按原来设置好的参数运行  11、空调配备高温(温度≥55℃)净菌自  洁功能。  12、为防空调室内机漏水，空调室内机接  水盘与机身一体成型制作，无缝设计。  13、每台配8米铜管  14、水钻打洞  13、不锈钢支架 | **220v**  **单相电** | **6500元/台** | **91000** |  |
| 质保期：产品验收合格后72个月 | | | | | | | | |
| **合计：91000元** | | | | | | | | |