

 **配电箱 采购招标文件**

**单位名称：**河北建设集团股份有限公司

**项目名称：**承德避暑文化产业园区（二期）2-1组团（6#-12#院）

**招标编号：**CLZB-202505-00613

**联系人：** 孟楷钧

**电 话：** 13343363441

**发标时间：** 2025 年 05 月 28 日

 河北建设集团股份有限公司

 2025年05月28日

**招标文件**

**第一条： 工程概况**

1. **工程名称：**承德避暑文化产业园区（二期）2-1组团

**2.工程地点：**承德市双滦区偏桥子镇大贵口村西岔沟

**3.建设单位：**承德避暑文化产业园区有限公司

**4.施工单位：**河北建设集团股份有限公

**5.建筑面积：**26534.92平方米

**6、采购物资明细：**（见附件）

**7、配电技术图纸：**（见附件2）

**第二条： 招标要求**

**1、招标方式：** 公开 。

**2、质量要求**：

2.1、建筑配电箱（柜）的质量水平应满足配电箱（柜）相应的现行国家、行业的全部相关要求与规定，包括但不限于以下标准：

GB 50254-1996 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 2682-1981电工成套装置中指示灯和按钮颜色

GB 2681-1981电工成套装置中导线颜色

GB 7251-1987 低压成套开关设备

GB 9466.1-1997  低压成套开关设备基本试验方法

GB 50171-2002  电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

GB 50150-2002 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50303-2002  建筑电气工程质量验收规范

GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

2.2、质量要求：

**（可详细列明相关质量要求）**

**3、交货日期：**以项目生产安排为准，产生实际需求前**3**天通知中标单位 。

**4、评标办法：**本次招标采用的评标方法为 **合理最低价**。

**第三条： 投标方应具备的条件**．

**1、** 投标单位注册资金 **无要求**  。

**2、** 投标单位纳税人主体资格： **一般纳税人等**。

**3、**提供符合施工要求的材料设备的产品检测报告及相关技术资料。

**4、**投标单位需提供真实、有效的增值税发票，并做到四流一致，“发票流、资金流、合同流、货物流”。

**5、**投标单位非招标方黑名单企业。

**6、**本项目不接受联合体投标。

**第四条： 报价要求**

**1、**本次招标预算总量为 **287 台** 。

**2、**厂家要求： **无 。**

**3、**报价内容：所报价格为含增值税一票制价格，包含（**运费、税率（13%） 、卸车费等。）**

**第五条： 结算方式**

**1、**结算方式：货物运输至甲方指定地点后，双方对物资品种、型号、规格、数量、相关单证进行验收。如品种、型号、规格、相关单证不符合相符要求的。乙方应按照甲方要求退货或予以更换处理，由此发生的费用和损失由乙方承担。

**2、**根据甲方检验合格及双方共同签认的送货单作为双方结算的依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件，都不得作为结算依据。

**第六条： 付款方式**

**1、**支付方式： **电汇。**

**2、**支付时间： **合同签订后，货到现场付至60%，竣工验收合格付至95%,剩余5%质保金竣工验收合格一年无息付清。**

3、发票约定： 增值税专用发票13%

投标方须开具符合国家税收制度规定的增值税发票，由发票引起的一切经济责任由投标方承担。

**第七条： 投标须知**

**1、**投标网址：施工云采网（http://www.zgsgycw.com/）

**2、投标人在投标前须在施工云采网完成注册（自行注册）并录入河北建设集团《集采供应商名录》后方可参与报价。**

**3、**有下列情况之一的，投标书视为无效标。

（1）提交的投标文件未对招标文件进行实质性响应的；

（2）投标人恶意串通投标情形的；

（3）投标人投标报价经评审判定存在明显故意重大不平衡报价或低于成本价的；

（4）在招标中，出现影响采购公正的违法、违规行为的。

**第八条： 时间要求**

**1、**供应商报名截止时间： 2025年 05 月 30日 16时 00 分

**2、**投标截止时间： 2025年05月31 日 11 时00 分。

**3、**开标时间： 2025年 05月 31 日 13时 00 分。

**第九条： 其它**

**1、**本招标文件的解释权归河北建设集团股份有限公司集采管理部。

**2、**投标方在货物全部供齐之前，不得因资金问题停止供货，影响正常施工，给招标方造成的一切经济损失，由投标方承担。

**3、**环境、职业健康安全对投标方的要求

(1) 运输车辆尾气排放符合省、直辖市环保部门要求；

(2) 出场车辆整洁，车况保持良好；

(3) 投标方应严格遵守招标方施工场区内各项环境、职业健康安全管理规定；

(4) 车辆和人员在施工现场内移动，由于车辆和人员原因造成的安全事故，一律由投标方负责；

**4、**合同争议的解决方式：在合同履行过程中，如出现争议，须由招、投标双方先行协商解决，协商不成时，可到招标方人民法院起诉。

**附件**

**材料明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 含税单价 | 含税总价 | 品牌要求 |
| 1 | AL-H2/AL-H3照明配电箱 | 500\*600\*150 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | AL-H4 照明配电箱 | 500\*700\*150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | AL-H1 照明配电箱 | 500\*600\*150 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | AL-H4 照明配电箱 | 500\*700\*150 | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 5 | AL-H2/AL-H3照明配电箱 | 500\*600\*150 | 台 | 28 |  |  |  |  |
| 6 | AL-HA 照明配电箱 | 500\*500\*150 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | AL-HB 照明配电箱 | 500\*500\*150 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | AL-HC 照明配电箱 | 500\*550\*150 | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | AL-H2照明配电箱 | 500\*600\*150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | AL-H4 照明配电箱 | 500\*700\*150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | AL-HA 照明配电箱 | 500\*500\*150 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 12 | AL-HB 照明配电箱 | 500\*500\*150 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 13 | AL-HC 照明配电箱 | 500\*550\*150 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 14 | AL-H2照明配电箱 | 500\*600\*150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | AL-H4 照明配电箱 | 500\*700\*150 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 室内弱电箱 | 350\*200\*150 | 台 | 84 |  |  |  |  |
| 17 | 接地测试盒 | 150\*150\*100 | 台 | 80 |  |  |  |  |
| 18 | MEB | 300\*200\*120 | 台 | 13 |  |  |  |  |
| 19 | 有线电视箱 | 400\*300\*200 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 20 | 有线电视箱 | 500\*300\*200 | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 21 | 通讯分线箱 | 400\*300\*200 | 台 | 9 |  |  |  |  |
| 22 | 通讯分线箱 | 500\*300\*200 | 台 | 4 |  |  |  |  |